**OKUL YÖNETİMLERİ VE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK**

**ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIM TALİMATLARI**

* Etkileşimli tahta anahtarı her öğretmene verilmelidir. Servis anahtarları (alttaki kilit) ise okul idaresinde kalmalıdır.
* Etkileşimli tahta anahtarları öğrenciye kesinlikle verilmemelidir.
* Tebeşir kullanıldıktan sonra Etkileşimli tahtanın sürgülü kısmına atılmamalı, tebeşir tozunun Etkileşimli tahtaya vereceği zarar düşünülerek temizliği için gerekenlerin yapılmalıdır.
* Etkileşimli tahta ders bitiminde kapatma işlemleri yerine getirildikten sonra kullanan öğretmenler tarafından kilitlemelidir.
* Teneffüslerde Etkileşimli tahtanın güvenliğini sağlamak için sınıf öğretmenleri, nöbetçi öğrencileri belirlemelidir.
* Alt yapı çalışmaları bitirilinceye kadar elektrik prizlerinin ve ara kabloların öğrenci güvenliğini tehdit etmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
* Etkileşimli tahtalara lisanssız program yüklenmeyecektir. Yükleme yapılacak programlarda okul bt rehber öğretmeninden yardım istenecektir.
* Etkileşimli tahta tenefüslerde ve öğle arasında kapalı tutulacaktır.
* Etkileşimli tahta ile ilgili karşılaşılan sorunlarda okul bt rehber öğretmeninden yardım istenmelidir.
* Etkileşimli tahta yönetici şifresi bt rehber öğretmeni tarafından değiştirilmelidir.
* Etkileşimli tahta uzun süre kullanılmayacaksa güç kaynağından ayırınız.
* Etkileşimli tahta ürününüzü temizlerken sistemin açık olmaması gerekmektedir.
* Etkileşimli tahta yüzeyini temizlemek için lütfen yumuşak ve hafif nemli bez kullanın.
* Ekranı temizlemek için kimyasal temizleyiciler kullanmayınız.
* Temizleyici maddeyi doğrudan “etkileşimli tahta” ürününüze uygulamayınız.
* Etkileşimli tahtayı kullanırken ürünü nem, yüksek sıcaklık, ateş, direkt güneş ışığı ve de toza maruz bırakmayınız.
* Etkileşimli tahta altındaki havalandırma boşlukları, sistemin aşırı ısınmasını engelleyerek, daha güvenli çalışmasını sağlayacaktır. Bu boşlukları kapatmayınız veya bir eşya ile hava akımını engellemeyiniz.
* Etkileşimli tahta güçlü manyetik alan üreten büyük hoparlör gibi elektrikli aygıtlardan en az 15 cm uzakta konumlandırınız.
* Etkileşimli tahta üzerine ağır cisimler koymayınız. Ekran oldukça hassastır ve de zarar görebilir.
* Ekranı temizlerken hiçbir zaman sert temizlik malzemeleri kullanmayınız.
* Ekrana sivri uçlu kalem ya da benzeri cisimlerle dokunmayınız.
* Etkileşimli tahta kullanım kılavuzunu (firma tarafından yayınlanan) okuyunuz.
* Hdmı kablolarını Etkileşimli tahta ya takmanın zor olmasından dolayı; alt yapı çalışmaları bitinceye kadar bu kabloların okul bt rehber öğretmeni tarafından yerine takılıp kullanıma hazır halde bulundurulmalıdır.
* Her öğretmene Etkileşimli tahta kalemi verilmelidir.
* Etkileşimli tahta kızaklarındaki tebeşir tozu temizliği için elk. Süpürge bulundurulmalıdır.
* Okulda Etkileşimli tahta için kablosuz klavye bulundurulmalıdır.
* Okulda Etkileşimli tahta için kablosuz mouse bulundurulmalıdır. (kablosuz klavye ve

 mouse set halinde de olabilir.)

* Okulda Etkileşimli tahta için ses giriş aygıtı (mikrofon) bulundurulmalıdır.

 Hüseyin AVCI

 İş Güvenliği Uzmanı